1
00:00:00,133 --> 00:00:06,600
Para tocar un acorde de si bemol con cejilla
utiliza la digitación del acorde de la 2-3-4.

2
00:00:08,600 --> 00:00:11,633
Coloca el segundo dedo
en la 4.ª cuerda, 2.º traste,

3
00:00:13,400 --> 00:00:16,167
el tercer dedo
en la 3.ª cuerda, 2.º traste,

4
00:00:18,300 --> 00:00:21,133
y el cuarto dedo
en la 2.ª cuerda, 2.º traste.

5
00:00:23,067 --> 00:00:26,267
Ahora pon el primer dedo
sobre las seis cuerdas

6
00:00:26,467 --> 00:00:28,133
al otro lado de la cejuela.

7
00:00:28,933 --> 00:00:32,300
Desliza la forma completa
un traste hacia arriba.

8
00:00:32,800 --> 00:00:35,833
Toca las cinco primeras cuerdas,
de la 5.ª a la 1.ª,

9
00:00:35,933 --> 00:00:39,133
presionando firmemente
con los cuatro dedos de la mano izquierda

10
00:00:39,233 --> 00:00:42,967
para que cada cuerda suene
con claridad y sin zumbidos.

11
00:00:47,600 --> 00:00:49,733
Una vez hayas seguido estos pasos,

12
00:00:49,867 --> 00:00:55,633
toca el acorde de si bemol directamente
colocando los cuatro dedos a la vez.
